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Fabryka Haków Holowniczych
Zbigniew Bizub
05-825 Grodzisk Mazowiecki
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POLAND
Zaczep kulowy do samochodu
VOLKSWAGEN
PASSAT B4
Nr katalogowy  A28882
Karta Gwarancyjna
Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne
Podstawa prawna: Monitor Polski z dnia 01.12.1983 r. Nr 44, poz.263.
1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
a) wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji,
c) wskutek nieprawidłowego zamontowania zaczepu.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy, niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśniecie dopuszczenia do stosowania oraz utratę gwarancji.
Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.
Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.
Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.
WARUNKI EKSPLOATACJI

Hak posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

  D = 11,3 kN

R = 2000  kg

   S = 85  kg
W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należytym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).
Przyczepa musi być połączona z samochodem dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem), które znajduje się na korpusie zaczepu (np. pręt średnicy 10 mm) odpowiednio ukształtowany.

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia o przeszkodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.
Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.
Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.
Nacisk pionowy na kulę haka nie może przekroczyć   85  kg.
Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać wpisu

 do dowodu rejestracyjnego na stacji diagnostycznej!

Data sprzedaży........................
Nr rej. poj. ............................
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pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr Homologacji: E20 55R-01  4057
