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Moment skręcający dla śrub i nakrętek


M8 25Nm


M10 55Nm


M16 195 Nm


M12 85 Nm


M14 135 Nm





Oznaczenie zacisku�
Zacisk do łączenia przewodu�
Kolory�
�
31�
Do masy pojazdu�
Biały, white�
�
L�
Do świateł kierunku jazdy lewych�
Żółty, yellow�
�
R�
Do świateł kierunku prawych�
Zielony, green�
�
54�
Do świateł hamowania �
Czerwony, red�
�
%8L�
Do świateł pozycyjnych lewych�
Czarny, black�
�
58R�
Do świateł pozycyjnych prawych�
Brązowy, Brown�
�
+�
Tylne światła przeciwmgłowe�
Niebieski, blue�
�






CHRYSLER VOYAGER OD 95 R.








